УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

ФГБУ «АМП Каспийского моря»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Ковалев

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Извещение о проведении простой закупки

«Выполнение работ по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 "Юпитер"»

 Извещение о проведении простой закупки не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447-449 Гражданского кодекса и не влечет для Заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Способ закупки** | Простая закупка (раздел 16 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «АМП Каспийского моря») |
| **Информация о Заказчике** |
| **Наименование Заказчика** | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Каспийского моря» (ФГБУ «АМП Каспийского моря») |
| **Место нахождения, почтовый адрес Заказчика** | Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 |
| **Адрес электронной почты** | mail@ampastra.ru  |
| **Контактный телефон/факс** | +7 8512 58 45 69/ +7 8512 58 45 66 |
|  |
| **Предмет договора** | Исполнитель обязуется выполнить работы по текущему ремонту в межнавигационный период (далее – ремонт) катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер» (инв. № 00002304) (далее – судно) в соответствии с условиями договора и приложениями к нему (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с договором.Работы выполняются Исполнителем из своих запасных частей и расходных материалов, собственными силами и средствами.Объем работ и требования к их выполнению установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору). |
| **Количество** **поставляемого товара (объем выполняемых работ/оказываемых услуг)** | В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)** | Судно передается Исполнителю Заказчиком по акту приема-передачи судна по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, ул. Прибрежная, 3, причал ООО «Аврора». Исполнитель обязан заблаговременно (к моменту начала работ) и за свой счет обеспечить наличие разрешительных документов для допуска работников Исполнителя на территорию причала, а также ввоза и вывоза имущества. При необходимости доставки судна (отдельных его частей, оборудования) к конкретному месту производства работ, доставка осуществляется силами и за счет Исполнителя. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | 496 541 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот сорок один) рубль 50 копеек |
| **Срок предоставления документации о закупке** | Документация не предоставляется. |
| **Место предоставления документации о закупке** | Документация не предоставляется. |
| **Порядок предоставления документации о закупке** | Документация не предоставляется. |
| **Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации** | Плата не установлена. |
| **Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки** | Не устанавливаются. |
| **Способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке** | Обеспечение заявки не установлено. |
| **Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления. Требования к такому обеспечению.** | Обеспечение исполнения договора не установлено. |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя

ФГБУ «АМП Каспийского моря»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Ковалев

“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Документация о проведении простой закупки

«Выполнение работ по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 "Юпитер"»

 Настоящая Документация информирует о заключении договора по итогам проведения простой закупки и не предназначена для приглашения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) подавать заявки на участие в закупке.

|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования** |
| Исполнитель при выполнении работ обязан соблюдать требования ГОСТ 24166-80 Система технического обслуживания и ремонта судов. Ремонт судов. Термины и определения, ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения, ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.Исполнитель при выполнении работ обязан соблюдать требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, электробезопасности, природоохранного законодательства, правила техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, а также требования следующей нормативной документации: Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620, Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623, РД 31.20.01.-97. Правила технической эксплуатации морских судов, утвержденные Распоряжением Министерства транспорта РФ от 08.04.1997 № МФ-34/672, РД 31.81.10.-91. Правила техники безопасности на судах морского флота, утвержденные Заместителем Министра морского флота СССР 17.09.1991, иные обязательные требования к производству работ по ремонту судов, инструкции завода-изготовителя. |
| **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке** |
| Требования не предъявляются. |
| **Требования к описанию участниками поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик** |
| Требования не предъявляются. |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** |
| Судно передается Исполнителю Заказчиком по акту приема-передачи судна по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, ул. Прибрежная, 3, причал ООО «Аврора». Исполнитель обязан заблаговременно (к моменту начала работ) и за свой счет обеспечить наличие разрешительных документов для допуска работников Исполнителя на территорию причала, а также ввоза и вывоза имущества. При необходимости доставки судна (отдельных его частей, оборудования) к конкретному месту производства работ, доставка осуществляется силами и за счет Исполнителя. |
| **Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** |
| в течение 40 (Сорока) календарных дней после приема-передачи судна для выполнения работ |
| **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** |
| 496 541 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот сорок один) рубль 50 копеек |
| **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги** |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей** |
| Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость всех запасных частей и расходных материалов, используемых при выполнении работ, расходы на оплату стояночного места на период выполнения работ, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также все другие расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по договору. |
| **Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям** |
| Не устанавливаются. |
| **Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки** |
| Не устанавливаются. |
| **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг**  |
| В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). |
| **Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в заявки** |
| Не устанавливаются. |
| **Основания для отказа в допуске к участию в закупке** |
| Не устанавливаются. |
| **Способ (способы) обеспечения заявки, размер, срок, условия и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, условия банковской гарантии, в том числе срок ее действия, а также условия удержания денежных средств, перечисляемых в качестве обеспечения заявки, или предъявления требования об уплате денежных средств по банковской гарантии** |
| Требования обеспечения заявки на участие в закупке не предъявляются. |
| **Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к такому обеспечению, условия удержания обеспечения** |
| Не устанавливаются. |
| **Срок, в течение которого подписывается договор** |
| Не устанавливается. |
| **Основания и последствия признания закупки несостоявшейся** |
| Не устанавливаются. |

Приложение № 1 к Документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_

г. Астрахань «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Каспийского моря»** (сокращенное наименование - ФГБУ «АМП Каспийского моря»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ФГБУ «АМП Каспийского моря» Абдулатипова Магомеда Алиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые Стороны, на основании раздела 16 Положения о закупках товаров, работ, услуг и обоснования цены договора № 183 от 09.02.2021 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по текущему ремонту в межнавигационный период (далее – ремонт) катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер» (инв. № 00002304) (далее – судно) в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к нему (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с настоящим договором.

1.2. Работы выполняются Исполнителем из своих запасных частей и расходных материалов, собственными силами и средствами.

1.3. Объем работ и требования к их выполнению установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора в соответствии с Расчетом стоимости работ по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер» (Приложение № 2 к договору) составляет 496 541 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот сорок один) рубль 50 копеек, НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 346.11 НК РФ (заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) от 20.11.2012).

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость всех запасных частей и расходных материалов, используемых при выполнении работ, расходы на оплату стояночного места на период выполнения работ, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также все другие расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору.

2.3. В ходе исполнения договора стоимость работ, указанная в п. 2.1 договора, не может быть превышена.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 договора, за выполненные Исполнителем в полном объеме и принятые Заказчиком работы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма по ОКУД 0504103), на основании предоставленного Исполнителем надлежащим образом оформленного счета.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.

2.6. Платежи по настоящему договору осуществляются Заказчиком в российских рублях.

2.7. Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру (если предусмотрен) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. При выявлении факта предоставления Исполнителем ненадлежащим образом оформленных документов (счета, акта выполненных работ, счета-фактуры (если предусмотрен)) Заказчик обязан сообщить данный факт Исполнителю (по факсу или электронной почте). Исполнитель обязуется в течение трёх рабочих дней предоставить корректно оформленные документы или внести в документы исправления в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и повторно представить их Заказчику с указанием текущей даты их представления.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ – в течение 40 (Сорока) календарных дней после приема-передачи судна для выполнения работ.

3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительным соглашением к настоящему договору по согласованию Сторон.

3.3. Судно передается Исполнителю Заказчиком по акту приема-передачи судна по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, ул. Прибрежная, 3, причал ООО «Аврора». Исполнитель обязан заблаговременно (к моменту начала работ) и за свой счет обеспечить наличие разрешительных документов для допуска работников Исполнителя на территорию причала, а также ввоза и вывоза имущества. При необходимости доставки судна (отдельных его частей, оборудования) к конкретному месту производства работ, доставка осуществляется силами и за счет Исполнителя.

3.4. С момента приемки судна и до его сдачи Заказчику риск случайной гибели и повреждения судна переходит на Исполнителя.

3.5. Объем работ и требования к их выполнению установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

3.6. После окончания всех видов работ по настоящему договору Исполнитель возвращает Заказчику судно по акту приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма по ОКУД 0504103) по адресу, указанному в п. 3.3 настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**4.1. Исполнитель обязан:**

4.1.1. Принять от Заказчика судно для выполнения работ по акту приема-передачи судна в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего договора. В акте приема-передачи указывается фактическое техническое состояние судна, комплектность, количество топлива, видимые наружные повреждения и дефекты.

4.1.2. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в установленный настоящим договором срок.

4.1.3. Назначить ответственное лицо Исполнителя для взаимодействия с Заказчиком по исполнению настоящего договора и известить Заказчика о таком назначении с указанием ФИО и контактных данных такого лица.

4.1.4. Выполнить работы с использованием оборудования, запасных частей и расходных материалов Исполнителя. Запасные части и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество запасных частей, расходных материалов и оборудования, а также за использование запасных частей, расходных материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

4.1.5. Располагать сертификатами соответствия (декларациями о соответствии) на запасные части и расходные материалы, используемые при выполнении работ, в случае, если они подлежат сертификации (декларированию) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и предоставить копии таких документов Заказчику вместе с актом выполненных работ. Отказ Исполнителя от предоставления данных документов является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

4.1.6. Выполнять работы по настоящему договору работниками Исполнителя, имеющими опыт выполнения аналогичных работ.

4.1.7. В ходе выполнения работ бережно относиться к имуществу Заказчика, обеспечив его сохранность, и не допускать причинения ему вреда.

4.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указания о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.1.9. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. 4.1.10. По окончании работ уведомить Заказчика по телефону или электронной почте о готовности результата работ к сдаче-приемке, согласовать с Заказчиком дату сдачи-приемки результата выполненных работ в пределах срока, указанного в пункте 3.1 настоящего договора.

4.1.11. В день, согласованный Сторонами для сдачи-приемки результата выполненных работ, предоставить Заказчику результат выполненных работ, подписанный акт выполненных работ, счет на оплату выполненных работ, счет-фактуру (*если предусмотрен*), техническую документацию на установленные в ходе выполнения работ запасные части, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на запасные части и расходные материалы, использованные при выполнении работ. Передать Заказчику судно из ремонта по акту приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма по ОКУД 0504103).

4.1.12. В акте выполненных работ указать перечень и стоимость выполненных работ и использованных запасных частей и расходных материалов в соответствии с настоящим договором.

4.1.13. Устранить недостатки работ, выявленные в ходе приемки работ Заказчиком, безвозмездно.

4.1.14. В случае выявления Заказчиком в период гарантийного срока недостатков выполненных Исполнителем работ и/или запасных частей и расходных материалов, обеспечить устранение таких недостатков в соответствии с пунктом 6.5 настоящего договора.

4.1.15. При выполнении работ обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, электробезопасности, природоохранного законодательства, правил техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии. Исполнитель несет ответственность за последствия несоблюдения указанных требований, в том числе за последствия, связанные с причинением вреда имуществу, жизни или здоровью третьих лиц.

4.1.16. Отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, а также замененные расходные материалы и запасные части, являются собственностью Исполнителя.

4.1.17. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в проведении дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, но необходимость которых неразрывно связана с предметом настоящего договора, незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме.

4.1.18. В случае выполнения работ по адресу, указанному в п.3.3 договора, самостоятельно и за свой счет нести расходы по обеспечению стояночного места на период проведения работ.

**4.2. Исполнитель имеет право:**

4.2.1. Досрочно выполнить работы по настоящему договору.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим договором.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4.2.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему договору, как за свои собственные.

**4.3. Заказчик обязан:**

4.3.1. Назначить ответственное лицо Заказчика для взаимодействия с Исполнителем по исполнению настоящего договора и известить Исполнителя о таком назначении с указанием ФИО и контактных данных такого лица.

4.3.2. Передать судно Исполнителю для выполнения работ по акту приема-передачи судна в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего договора.

4.3.3. По получении от Исполнителя уведомления о готовности результата работ к сдаче-приемке согласовать с Исполнителем дату сдачи-приемки результата выполненных работ в пределах срока, указанного в пункте 3.1 настоящего договора.

4.3.4. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

**4.4. Заказчик имеет право:**

4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора или обратиться к Исполнителю с требованием о приостановлении работ по договору до устранения препятствий к выполнению работ надлежащим образом, выявленных Заказчиком, в следующих случаях:

4.4.4.1. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что завершение их в срок становится явно невозможным.

4.4.4.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 4.4.4 договора, договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика, направленного по адресу либо по факсу, указанным в разделе 12 настоящего договора, либо врученного уполномоченному представителю Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка результата выполненных работ осуществляется в рабочие дни, рабочее время Заказчика после выполнения Исполнителем всех работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, в полном объеме.

5.2. В день, согласованный Сторонами для сдачи-приемки результата выполненных работ, Исполнитель предоставляет Заказчику результат выполненных работ, подписанный акт выполненных работ, счет на оплату выполненных работ, счет-фактуру (*если предусмотрен*), техническую документацию на установленные в ходе выполнения работ запасные части. Передает Заказчику судно из ремонта по акту приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма по ОКУД 0504103) по адресу, указанному в п. 3.3 настоящего договора.

5.3. В день, согласованной Сторонами для сдачи-приемки результата выполненных работ, Заказчик обязан принять результат выполненных работ и подписать акт выполненных работ, а при обнаружении недостатков результата работ направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения.

5.4. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего рода.

6.2. Гарантийный срок на результат работ, запасные части и расходные материалы, использованные Исполнителем при выполнении работ, составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

6.3. Гарантия качества результата работ распространяется на все, что составляет результат работ.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц.

6.5. Если в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации судна Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ и/или запасных частей, расходных материалов, Исполнитель по требованию Заказчика обязан обеспечить устранение таких недостатков своими силами и за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Сторонынесут ответственностьв соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае, если в результате недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязательств по договору, судну Заказчика был причинен ущерб, либо оно было утрачено, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя рыночную стоимость данного имущества Заказчика, а Исполнитель обязан возместить Заказчику указанную стоимость в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

7.5. Уплата пени не освобождает Сторону, нарушившую обязательства, от исполнения обязательства в полном объеме.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Заказчик вправе удержать сумму пени, исчисленных в соответствии с настоящим договором, при оплате работ.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним путем переговоров. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения. Претензия и ответ на претензию направляются в письменном виде по адресам, указанным в разделе 12 настоящего договора.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия, Стороны обращаются за разрешением спора в Арбитражный суд Астраханской области в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но, не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но, не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их представителей.

10.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств настоящего раздела, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае расторжения договора в соответствии с данным пунктом.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и других сведений, указанных в разделе 12 настоящего договора, она обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Стороны договорились, что до получения оригинала документа факсимильная или электронная копия такого документа имеет полную юридическую силу.

11.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. В остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.6.Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер»;

- Приложение № 2 – Расчет стоимости работ по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер».

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель** | **Заказчик** |
|  | **ФГБУ «АМП Каспийского моря»** |
|  | Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31ИНН 3018010485 КПП 301801001 ОГРН 1023000826177л/с 20256Ц76300 в УФК по Астраханской областик/сч 03214643000000012500в ОТДЕЛЕНИИ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. АстраханьБИК 011203901ЕКС 40102810445370000017ОКПО 36712354Тел./факс: +7 (8512) 58-45-69/58-45-66E-mail: mail@ampastra.ru  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП  | Руководитель ФГБУ «АМП Каспийского моря»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. АбдулатиповМП  |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер»

**1. Наименование работ.**

Выполнение работ по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер» (инв. № 00002304).

**2.** **Требования к качеству работ, требования к безопасности при выполнении работ, к результатам работ, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. Требования к используемым при выполнении работ запасным частям и материалам. Требования к гарантийному сроку.**

2.1. Основные характеристики катера проект КС-110-48 бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер» (далее также – судно): год постройки – 2002, назначение и класс судна – КС IV p III hв 0,75 m уд. 6 миль, длина наибольшая – 10,29 м, ширина наибольшая – 2,93 м, высота борта – 1,0 м, осадка – 0,42 м, марка главного двигателя 1 шт – ЯМЗ-238 НД4-2 250 л.с., материал корпуса – сталь.

2.2. Объем работ. Требования к запасным частям и расходным материалам, используемым при выполнении работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, количество необходимых запасных частей и материалов, используемых при выполнении работ.  |
| **1.** | **Корпусная часть:** |
| 1.1. | Очистить надводную часть корпуса катера до палубной линии и подводную часть механическим способом, включая: туннель, решетки ограждения, туннельный холодильник, водовод, задвижки, гребной винт, сопло, корпус насоса от обрастания микроорганизмами, старого лакокрасочного материала | м2 | 62,0 | Использовать оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ. |
| 1.2. | Произвести дегазацию помещения машинного отделения, произвести замеры воздуха в МО с последующим разрешением на производство огневых работ. | усл.ед | 1 | Использовать оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ. |
| 1.3. | Произвести ремонт поврежденных коррозией участков обшивки подводной части корпуса катера.  | м2 | 8,0 | Лист стальной (соответствует ГОСТ 16523-97). Сварочные электроды УОНИ 13/55 (соответствуют ГОСТ 9466-75).  |
| 1.4. | Произвести ремонт продольных и поперечных связей днищевого и бортового набора в кормовой части катера. Проверка сварных швов на герметичность. | пог. м | 18,0 | Уголок стальной 25х25х3 мм |
| 1.5. | Разборка и ремонт водометного комплекса (ВК), в составе: туннель, туннельный холодильник, задвижки, сопло, корпус насоса гребного винта. Наплавить и проточить в размер гребной вал. Замена резинометаллического подшипника и гребного винта. Балансировка гребного винта в сборе с гребным валом. Сборка узлов ВК и монтаж на катере. | усл.ед | 1 | Винт гребной диаметром 392 мм.Задвижки - 4шт.Подшипник резинометаллический I-60Н (соответствует ГОСТ 7199-77).Подшипник скольжения баллера - 8 шт. |
| 1.6. | Ремонт водовода (подварка сварных швов, заплавка коррозионных язв, трещин и свищей). | усл.ед | 1 | Лист стальной (соответствует ГОСТ 16523-97). Сварочные электроды УОНИ 13/55 (соответствует ГОСТ 9466-75).  |
| 1.7. | Произвести ремонт клапана днищевого кингстона, притирку тарелки клапана, заменить сальниковую набивку, после ремонта выполнить опрессовку | усл.ед | 1 | Клапан Ду 50мм – 2 шт. |
| 1.8. | Произвести зачистку механическим способом от ржавчины, старой отслоившейся краски и загрунтовать грунтом в два слоя форпик, отсек носовой каюты и рубки, МО, ахтерпик | м2 | 23,9 | Грунт-эмаль (соответствует ГОСТ Р 51691-2008)Растворитель  |
| 1.9. | Произвести грунтовку надводного борта и подводной части корпуса катера в два слоя грунтом | м2 | 41,0 | Грунт судовой (соответствует ГОСТ Р 51691-2008) |
| 1.10. | Произвести окраску подводной части корпуса катера в два слоя необрастающей краской. Надводный борт до палубной линии окрасить судовой эмалью. | м2 | 41,0 | Эмаль судовая Необрастающая краска Растворитель |
| 1.11. | Ремонт леерного ограждения. Правка с нагревом. Установка дополнительных жесткостей. | пог. м | 25 | Труба стальная (соответствует ГОСТ 10704-91) |
| 1.12. | Ремонт носового фальшборта. Заменить поврежденные коррозией участки фальшборта. | м2 | 2,0 | Лист стальной (соответствует ГОСТ 16523-97) |
| 1.13. | Очистить верхнюю палубу и надстройку от старой отслоившейся краски и ржавчины. Загрунтовать в два слоя и окрасить в два слоя. | м2 | 39,0 | Грунт (соответствует ГОСТ Р 51691-2008).Эмаль судоваяРастворитель  |
| 1.14. | Ремонт узла крепления крышки форпика к верхней палубе | шт | 2 | Лист стальной (соответствует ГОСТ 16523-97).Сварочные электроды УОНИ 13/55 (соответствуют ГОСТ 9466-75). |
| 1.15. | Ремонт узла крепления крышки рундуков левый/правый борт в кормовой части катера | шт | 4 | Лист стальной (соответствует ГОСТ 16523-97).Сварочные электроды УОНИ 13/55 (соответствуют ГОСТ 9466-75). |
| 1.16. | Произвести ремонт боковых стенок рундуков левый/правый борт | м2 | 1,0 | Лист стальной (соответствует ГОСТ 16523-97).Сварочные электроды УОНИ 13/55 (соответствуют ГОСТ 9466-75). |
| 1.17. | Ремонт носового привального бруса катера с заменой резинового отбойника | пог. м | 4,0 | Лист стальной (соответствует ГОСТ 16523-97).Сварочные электроды УОНИ 13/55 (соответствуют ГОСТ 9466-75).Отбойник резиновый 71х32 мм |
| 1.18. | Замена резиновых уплотнителей закрытий форпика, надстройки, МО, ахтерпика | пог. м | 23,0 | Губчатый резиновый уплотнитель (соответствует ГОСТ 19177-81) |
| 1.19. | Ремонт системы осушения катера (очистка приемного патрубка и всасывающего трубопровода, замена уплотнительной прокладки) | усл.ед | 1 | Труба стальная (соответствует ГОСТ 10704-91) |
| 1.20. | Выполнить надпись бортовых номеров по правилам ГИМС. Нанести надпись принадлежности катера. | шт | 4 | Пленка ПВХ |
| **2.** | **Механическая часть:** |
| 2.1. | Ремонт роликов штуртросовых передач. Наплавка, проточка в размер. | шт | 8 | Ролик стальной- 8 шт. |
| 2.2. | Ремонт штуртросовой проводки включения КОМ, остановки двигателя, управления заслонками, управления регулировкой подачи топлива | пог. м | 50,0 | Трос стальной (соответствует ГОСТ 2688-80). |
| 2.3. | Демонтаж, разборка, ремонт водяного охладителя и маслоохладителя. Монтаж на штатное место. Замена дюритовых соединений. Проверка исправности системы охлаждения двигателя. | усл. ед. | 1 | Рукав дюритовый ДУ 63 мм – 1,0 пог. мРукав дюритовый ДУ 50 мм – 1,0 пог. м |
| 2.4. | Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД), топливного насоса низкого давления (ТННД), тепловых зазоров в клапанном механизме, числа оборотов холостого хода, топливных форсунок | усл. ед. | 1 | Распылитель форсунки – 4 шт. |
| **3.** | **Электромеханическая часть:** |
| 3.1. | Ревизия стартера с заменой щеток и подшипников качения | усл. ед | 1 | Щетки стартера – 2 шт.Подшипник ротора стартера – 2 шт. |
| 3.2. | Ревизия генератора с заменой щеток и подшипников качения | усл. ед | 1 | Щетки генератора – 2 шт.Подшипник генератора – 2 шт. |
| 3.3. | Проверка бортовой системы электропитания и автоматики. Восстановление плотности прилегания контактов. | усл. ед | 1 | Жидкость промывочная – 5 л. |
| 3.4. | Ремонт счетчика моточасов | шт | 1 | Счетчик моточасов – 1 шт. |
| **4.** | **Электрооборудование:** |
| 4.1. | Ремонт проводки аварийного освещения машинного отделения | пог. м | 5 | Кабель КНР – 2х1,5 – 5,0 пог. м |

 В случаях, когда по условиям настоящего пункта требуется замена каких-либо запасных частей, оборудования или материалов, данные виды работ предполагают демонтаж/удаление ранее установленных на судне запасных частей, оборудования, материалов, в отношении которых осуществляется замена, поставку новых запасных частей, оборудования или материалов, согласно требованиям, указанным в Техническом задании, и их монтаж (установку) на место заменяемых запасных частей, оборудования или материалов.

Все материалы, запасные части (оборудование), необходимые и используемые для производства ремонтных работ, предоставляются Исполнителем, их стоимость включена в стоимость работ.

Используемые Исполнителем для производства работ материалы (запасные части), должны быть новыми (ранее не использованными), без следов механических повреждений.

**3.** **Требования к качеству работ, требования к безопасности при выполнении работ.**

Исполнитель при выполнении работ обязан соблюдать требования ГОСТ 24166-80 Система технического обслуживания и ремонта судов. Ремонт судов. Термины и определения, ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения, ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

Исполнитель при выполнении работ обязан соблюдать требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, электробезопасности, природоохранного законодательства, правила техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, а также требования следующей нормативной документации: Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620, Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623, РД 31.20.01.-97. Правила технической эксплуатации морских судов, утвержденные Распоряжением Министерства транспорта РФ от 08.04.1997 № МФ-34/672, РД 31.81.10.-91. Правила техники безопасности на судах морского флота, утвержденные Заместителем Министра морского флота СССР 17.09.1991, иные обязательные требования к производству работ по ремонту судов, инструкции завода-изготовителя.

**4. Требования к результату работ.** В результате выполненных работ судно должно быть передано Заказчику с устраненными повреждениями, устранение которых было целью Заказчика при заключении настоящего договора.

По результатам выполненных работ Исполнитель передает Заказчику вместе с Актом выполненных работ счет и счет-фактуру (если предусмотрен), а также сертификаты (декларации о соответствии) на запасные части и иные компоненты, использованные при выполнении работ (в случае, если они подлежат сертификации (подтверждению соответствия в форме декларации) в соответствии с требованиями действующего законодательства).

**5. Требования к гарантийному сроку.** Гарантийный срок на результат работ, запасные части и расходные материалы, использованные Исполнителем при выполнении работ, должен составлять 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

 Если в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации судна Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ и/или запасных частей, расходных материалов, Исполнитель по требованию Заказчика обязан обеспечить устранение таких недостатков своими силами и за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП  | Руководитель ФГБУ «АМП Каспийского моря»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. АбдулатиповМП  |

Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Расчет стоимости работ

по текущему ремонту в межнавигационный период катера проект КС-110-48

бортовой номер РАФ 19-28 «Юпитер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ и запасных частей и расходных материалов, без учета НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб | Стоимость работ и запасных частей и расходных материалов, с учетом НДС, руб. |
| 1. | Корпусная часть: |
| 1.1. | Очистить надводную часть корпуса катера до палубной линии и подводную часть механическим способом, включая: туннель, решетки ограждения, туннельный холодильник, водовод, задвижки, гребной винт, сопло, корпус насоса от обрастания микроорганизмами, старого лакокрасочного материала | м2 | 62,0 | 63 000,00 | Без НДС | - | 63 000,00 |
| 1.2. | Произвести дегазацию помещения машинного отделения, произвести замеры воздуха в МО с последующим разрешением на производство работ. | усл. ед | 1 | 1 500,00 | Без НДС | - | 1 500,00 |
| 1.3. | Произвести ремонт поврежденных коррозией участков обшивки подводной части корпуса катера. | м2 | 8,0 | 31 000,00 | Без НДС | - | 31 000,00 |
| 1.4.  | Произвести ремонт продольных и поперечных связей днищевого и бортового набора в кормовой части катера. Проверка сварных швов на герметичность. | пог. м | 18,0 | 25 164,00 | Без НДС | - | 25 164,00 |
| 1.5. | Разборка и ремонт водометного комплекса (ВК), в составе: туннель, туннельный холодильник, задвижки, сопло, корпус насоса гребного винта. Наплавить и проточить в размер гребной вал. Замена резинометаллического подшипника и гребного винта. Балансировка гребного винта в сборе с гребным валом. Сборка узлов ВК и монтаж на катере. | усл. ед | 1 | 103 940,00 | Без НДС | - | 103 940,00 |
| 1.6. | Ремонт водовода (подварка сварных швов, заплавка коррозионных язв, трещин и свищей). | усл. ед | 1 | 9 000,00 | Без НДС | - | 9 000,00 |
| 1.7. | Произвести ремонт клапана днищевого кингстона, притирку тарелки клапана, заменить сальниковую набивку, после ремонта выполнить опрессовку | усл. ед | 1 | 2 300,00 | Без НДС | - | 2 300,00 |
| 1.8. | Произвести зачистку механическим способом от ржавчины, старой отслоившейся краски и загрунтовать грунтом в два слоя форпик, отсек носовой каюты и рубки, МО, ахтерпик | м2 | 23,9 | 46 000,00 | Без НДС | - | 46 000,00 |
| 1.9. | Произвести грунтовку надводного борта и подводной части корпуса катера в два слоя грунтом | м2 | 41,0 | 15 000,00 | Без НДС | - | 15 000,00 |
| 1.10. | Произвести окраску подводной части корпуса катера в два слоя необрастающей краской. Надводный борт до палубной линии окрасить судовой эмалью. | м2 | 41,0 | 15 000,00 | Без НДС | - | 15 000,00 |
| 1.11. | Ремонт леерного ограждения. Правка с нагревом. Установка дополнительных жесткостей. | пог. м | 25,0 | 8 750,00 | Без НДС | - | 8 750,00 |
| 1.12. | Ремонт носового фальшборта. Заменить поврежденные коррозией участки фальшборта. | м2 | 2,0 | 7 137,50 | Без НДС | - | 7 137,50 |
| 1.13. | Очистить верхнюю палубу и надстройку от старой отслоившейся краски и ржавчины. Загрунтовать в два слоя и окрасить в два слоя. | м2 | 39,0 | 43 500,00 | Без НДС | - | 43 500,00 |
| 1.14. | Ремонт узла крепления крышки форпика к верхней палубе | шт | 2 | 2 500,00 | Без НДС | - | 2 500,00 |
| 1.15. | Ремонт узла крепления крышки рундуков левый/правый борт в кормовой части катера | шт | 4 | 5 000,00 | Без НДС | - | 5 000,00 |
| 1.16. | Произвести ремонт боковых стенок рундуков левый/правый борт | м2 | 1,0 | 2 450,00 | Без НДС | - | 2 450,00 |
| 1.17. | Ремонт носового привального бруса катера с заменой резинового отбойника | пог.м | 4,0 | 16 200,00 | Без НДС | - | 16 200,00 |
| 1.18. | Замена резиновых уплотнителей закрытий форпика, надстройки, МО, ахтерпика | пог. м | 23,0 | 14 900,00 | Без НДС | - | 14 900,00 |
| 1.19. | Ремонт системы осушения катера (очистка приемного патрубка и всасывающего трубопровода, замена уплотнительной прокладки) | усл. ед | 1 | 8 000,00 | Без НДС | - | 8 000,00 |
| 1.20. | Выполнить надпись бортовых номеров по правилам ГИМС. Нанести надпись принадлежности катера. | шт | 4 | 6 500,00 | Без НДС | - | 6 500,00 |
| 2. | Механическая часть: |
| 2.1. | Ремонт роликов штуртросовых передач. Наплавка, проточка в размер. | шт | 8 | 8 000,00 | Без НДС | - | 8 000,00 |
| 2.2. | Ремонт штуртросовой проводки включения КОМ, остановки двигателя, управления заслонками, управления регулировкой подачи топлива | пог. м | 50,0 | 18 000,00 | Без НДС | - | 18 000,00 |
| 2.3. | Демонтаж, разборка, ремонт водяного охладителя и маслоохладителя. Монтаж на штатное место. Замена дюритовых соединений. Проверка исправности системы охлаждения двигателя. | усл. ед. | 1 | 8 200,00 | Без НДС | - | 8 200,00 |
| 2.4. | Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД), топливного насоса низкого давления (ТННД), тепловых зазоров в клапанном механизме, числа оборотов холостого хода, топливных форсунок | усл. ед. | 1 | 11 000,00 | Без НДС | - | 11 000,00 |
| 3. | Электромеханическая часть: |
| 3.1. | Ревизия стартера с заменой щеток и подшипников качения | усл. ед | 1 | 4 300,00 | Без НДС | - | 4 300,00 |
| 3.2. | Ревизия генератора с заменой щеток и подшипников качения | усл. ед | 1 | 5 100,00 | Без НДС | - | 5 100,00 |
| 3.3. | Проверка бортовой системы электропитания и автоматики. Восстановление плотности прилегания контактов. | усл. ед | 1 | 8 000,00 | Без НДС | - | 8 000,00 |
| 3.4. | Ремонт счетчика моточасов. | шт | 1 | 2 850,00 | Без НДС | - | 2 850,00 |
| 4. | Электрооборудование: |
| 4.1. | Ремонт проводки аварийного освещения машинного отделения | пог. м | 5 | 4 250,00 | Без НДС | - | 4 250,00 |
| Итого: | 496 541,50 | Без НДС | - | 496 541,50 |

Всего на сумму: 496 541 (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот сорок один) рубль 50 копеек, НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 346.11 НК РФ.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП  | Руководитель ФГБУ «АМП Каспийского моря»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. АбдулатиповМП  |